**СОГЛАВСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель первичной Директор**

**профсоюзной организации МБОУ СШ № 69**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Е. Эм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Чеменев**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**для проведения инструктажа по охране труда**

**при работе деревофуговальном станке**

**в МБОУ СШ № 69**

**г. Красноярск**

**2021 г.**

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО OXPAHE ТРУДА**

**при работе деревофуговальном станке**

**1. Общие требования безопасности**

* 1. К самостоятельной работе на деревофуговальном станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопо­казаний по состоянию здоровья.

К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.

* 1. При работе на деревофуговальном станке соблюдать правила внут­реннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
  2. При работе на деревофуговальном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
* травмирование рук при работе без колодок и толкателей;
* работа без защитного ограждения приводных ремней;
* работа с неправильно установленными ножами;
* неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
  1. При работе на деревофуговальном станке должны использоваться спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка должна быть деревян­ная решетка с диэлектрическим ковриком.
  2. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых меди­каментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
  3. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетуши­телем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
  4. О несчастном случае пострадавший или очевиден несчастного случая обя­зан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности обору­дования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
  5. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользо­вания средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать прави­ла личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
  6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох­ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под­вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1. **Требования безопасности перед началом работы**
   1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
   2. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.
   3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом.
   4. Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка.
   5. Проверить исправность станка на холостом ходу.

**3. Требования безопасности во время работы**

* 1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки,
  2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками или толкателями.
  3. Не прижимать заготовку рукой, а использовать для этого прижимное приспособление.
  4. При обработке заготовки с длиной, превышающей длину рабочего стола станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами.
  5. Не удалять стружку во время работы станка.
  6. Материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так чтобы они не мешали работе.
  7. При работе на комбинированном станке запрещается одновременно работать на фуговальной и циркульной частях станка.
  8. Не останавливать и не тормозить рукой выключенный, но еще продол­жающий вращаться ножевой вал.
  9. Не оставлять работающий станок без присмотра.

1. **Требования безопасности в аварийных ситуациях**
   1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной виб­рации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Рабо­ту продолжать только после устранения неисправности.
   2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошко­вым огнетушителем или песком.
   3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости, отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
2. **Требования безопасности по окончании работы**
   1. Выключить станок и после остановки вращения ножевого вала уда­лить с него стружку с помощью щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
   2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вы­тяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
   3. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Разработал:

Специалист по охране труда Ю.В. Видайкина

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

**С ИНСТРУКЦИЕЙ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия,  инициалы | Дата  ознакомления | Подпись в ознакомлении и получении | Примечания |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |